0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

0.05

P2 [barg]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0.1 0.2

W [kg/s]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

2

Q [10 -4 m3/s]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 50 100

tid [s] z [%]