\section{Trykk-entalpidiagram for metan}
\label{V:pHMetan}

Ved hjelp av pH-diagrammet for metan vist på neste side, er omtrentlig ideelt kraftforbruk for kjøleprosessen beregnet.\\

\noi Innløpsttilstand:

\begin{displaymath}
T_1=8^{\circ}C
\end{displaymath}
\begin{displaymath}
p_1=70 bar
\end{displaymath}

\noi Utløpstilstand:

\begin{displaymath}
T_2=-50^{\circ}C
\end{displaymath}
\begin{displaymath}
p_2=70 bar
\end{displaymath}

\noi Omgivelsestemperatur:

\begin{displaymath}
T^0=5^{\circ}C
\end{displaymath}

\noi Minimum arbeid i forhold til omgivelsene:

{\setlength\arraycolsep{2pt}
\begin{eqnarray}
W^{id}_s &=& \Delta B=\Delta H-T_{\circ}\Delta S\\ \nonumber
&=&((320-520)\frac{kJ}{kg}-278K\cdot(8,3-9,1)\frac{kJ}{kg K})\nonumber
\cdot \frac{8\cdot 10^5 \frac{kg}{h}} {3600\frac{sek}{h}}\\\nonumber
& \approx &  5MW\nonumber
\end{eqnarray}}

\includepdf{Vedlegg/pHMetan.pdf}
