\section{Simulering i Hysys}
\label{V:SimBeskr}
Følgende er satt i simuleringene:
SJEKK
\flushleft
\begin{itemize}
\item Massestrøm, temperatur og trykk til alle varme strømmer (strøm nr 20-31)
\item Temperatur til kalde strømmer inn  i LNG-vekslerne (nr 4, 9 og 13)
\item Massestrøm, temperatur og trykk til  forkjølingsmediet etter kjøling (strøm 1)
\item Ved miksing av strømmer (MIX-100, -101 og 102), er trykkene satt til å være like
\item Null trykktap over varmevekslere og vannkjølere
\item 50\% åpning på ventiler
\item 100\% virkningsgrad i kompressorer
\item Peng-Robinsons tilstandsliking er brukt som grunnlag i termodynamiske beregninger
\end{itemize}

Strømsplittene etter underkjøling av kjølemediet bestemmes ved sammenlikning av inntemperaturen til naturgassen (strøm 28, 29 og 30) og uttemperaturen til kjølemediet (strøm 5, 10 og 14). Til dette brukes adjust-blokker i Hysys, der offset er -3\gC. 

Set-blokker er brukt for å sette temperaturer på kjølte strømmer.
