ENERGIBALANSEN MED REAKSJON 65

Oppdatert 25 Feb 98 i forbindelse med øving 6 For hver strøm får vi da Δ_f h^⊖ = ∑ i x_iΔ_f h^⊖_i (i = komponenter)

Δ_T h = h(T ) − h(298) = ∫_T 298 c_P (T )dT der c_P for strømmen er (ideell blanding) c_P (T ) = ∑ i x_ic_{P i}(T ), x_i = N_i/N_{tot} hvor c_{P i} er varmekapasitet for de rene komponenter som ideell gass. Hvis c_{P i} for komponentene er gitt på polynomform c_{P i}(T ) = A_i + B_iT + C_iT^2 + D_iT^3 så fås for strømmen c_P (T ) = A + BT + CT^2 + DT^3 der A = ∑ i x_iA_i, B = ∑ i x_iB_i, C = ∑ i x_iC_i, D = ∑ i x_iD_i dvs.

h(T ) − h(298) = ∫_T 298 c_P (T )dT = A(T − 298) + B 2 (T^2 − 298^2) + C 3 (T^3 − 298^3) + D 4 (T^4 − 298^4) Man kan også definere en midlere c̄_P over et visst temperaturintervall, f.eks. fra 298 K til T ,

c̄_P = h(T ) − h(298) T − 298 = ∫_T 298 c_P (T )dT T − 298 Merk. Det har vært en del frem og tilbake, med hensyn på notasjon men dette er det jeg anbefaler: c_P (T ) (uten strek over) betyr middel for strømmen, mens c̄_P (med strek over) betyr midlet over et visst temperaturintervall.

Verdier for Δ_f h^⊖_i og c_{P i}(T ) er gitt i mange referanseverk og man kan da bestemme Δ_f h^⊖ og c̄_P (T ) for hver strøm. Fra dataene gitt over finner vi for fødestrømmene (strøm 1 og 2): Δ_f h^⊖ = ∑ x_iΔ_f h^⊖_i = 0.038·(−111)+0.02·(−393)+0.764·0+0.003·(−201)