0 20 40 60 80 100

2700

2750

2800

2850

2900

time(hours)

Reactor pressure(kPa gauge)

0 20 40 60 80 100 20 22 24 26 28

time(hours)

Production rate(m3/h)

0 20 40 60 80 100 40 45 50 55 60

time(hours) mole% G in product

0 20 40 60 80 100 0

10

20

30

time(hours) mole% C in purge

0 20 40 60 80 100 0

50

100

time(hours)

A feedflow(% of max flow)

0 20 40 60 80 100 0

50

100

time(hours)

C feedflow(% of max flow)