0 2 4 6 8 10 p_i/p_T [°C^2/kW] -2 -1 0 1 y_i^{sp} = T_i^{sp}-T^{sp} [°C]