0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Level [m]

Proposed PI-based controller

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Inflow [m^3/s]

Disturbance

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 time [s] 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Outflow [m^3/s]

q_{max,out} q_{mid,out} q_{min,out} q_{out}