0 50 100 150 200 250 300 Time,[s] 3 4 5 6

Inflow (input) [kg/s]

u_1 u_2