0 100 200 300 Time [s] 2 4 6 8 10 12

Flowrate F_1 [kg s^{-1}]

u_1 = F_1 (static v_0) u_1 = F_1 (dynamic v_A)