0 10 20 30 Time [h] 200 400 600 800 1000

Hot water demand [m^3/h]

q