Prosessteknikk 1998 Prosjekt Ammoniakk – Hydro Porsgrunn Del 2 av prosjektarbeidet Innleveringsfrist: torsdag 19. mars (gruppevis) Delinnlevering: Energibalansene rapporteres separat med frist fredag 13. mars Plakatoppslag med hovedpunktene: Presenteres for de andre gruppene fredag 20. mars

Ammoniakkfabrikk NII - Hovedrapport

Rapporten fra gruppene forventes å ha innhold som angitt under.

1. Innledning (halv side om hva som er gjort og hvorfor dette er skrevet). 2. Overordnet beskrivelse av hele anlegget inkl. syntesegassprod. og separasjon (oversiktlig og enkelt!). ca. 2 sider.

3. Beskrivelse av kjemi for ammoniakk-reaksjonen (inkl. dannelsesvarme, ΔG_r^1 , likevektskonstant, katalysator, evt. kinetikk, valg av trykk og temperatur). ca. 3 sider.

4. Beskrivelse av reaktor og de viktigste enheter i synteseloopen. Forenklet flytskjema av synteseloopen. ca. 3 sider.

5. Massebalanse for alle enhetene i synteseloopen. Fremgangsmåte skal forklares! ca. 2 sider. 6. Energibalanse for de samme, inkl. kompressorer og varmevekslere. (beregne også UA for varmevekslere). Fremgangsmåte skal forklares! ca. 5 sider.

7. Kort om miljømessige forhold og økonomi (i den grad man har noe å si om dette). ca. 1 side.

8. Kort om ekskursjonen og hva man fikk se (spesielt om hva man lærte som man ikke lærer fra teorien). ca. 1 side 9. Diskusjon

(a) Tekniske forhold (usikkerheter og antagelser i masse- og ernergibalanser etc.) (b) Selve prosjektopplegget. Forslag til forbedringer. (c) Annet ca. 2 sider totalt 10. Konklusjon ca. 0.5 side

Totalt ca. 20 sider. (Med 1 side menes innhold tilsvarende ca. 1 maskinskrevet A4 side med normal skriftstørrelse og 1.5 linjeavstand. Rapporten kan godt leveres håndskrevet.)

1Merk at ΔrG(T ) = ΔrH(T ) � T ΔrS(T ) hvor for tilfellet med konstant cP ΔrH(T ) = ΔrH(298) + ΔrcP (T � 298) ΔrS(T ) = ΔrS(298) + ΔrcP ln(T/298) dvs.

ΔrG(T ) = ΔrG(298) + ΔrcP (T � 298) � T ΔrcP ln(T/298) (Dette er ved referansetrykk 1 bar)